АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» декабря 2024 г. № 749 -адм
[bookmark: _GoBack]п. Власиха

	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области
	




В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава городского округа Власиха Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области (прилагается). 
2.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи – vestnik-vlasiha.ru и размещению на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).
3. 	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области И.О. Моргунову.


Глава городского округа Власиха 
Московской области                                                                                Г.В. Потапчук
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Приложение к постановлению 
администрации городского округа
Власиха Московской области
от «18» декабря 2024 г. № 749 -адм

Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа Власиха Московской области.

1. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа                         и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 

1.1. Общие положения.
1.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области (далее – местные нормативы, МНГП ГОВ) подготовлены    с целью реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Власиха в области градостроительной деятельности. 
1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации                                по планировке территории. 
В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным                         в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
1.1.3. Объектами местного значения (далее – ОМЗ) городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий                              по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий                          в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.
1.1.4. Перечень областей нормирования, для которых в МНГП ГОВ установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения городского округа, отображаемых на карте генерального плана согласно пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, с учетом объектов для решения вопросов местного значения городского округа, указанных в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                     и в статье 9 Устава городского округа Власиха Московской области. Состав областей нормирования отражен в наименованиях разделов основной части МНГП ГОВ.
1.1.5. Настоящие местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения городского округа Власиха, на устойчивое развитие территорий округа                       с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей населенных пунктов округа, на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
1.1.6. МНГП ГОВ разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами городского округа Власиха, с учетом социально-демографического состава и плотности населения                          на территории городского округа, стратегии, программ социально-экономического развития городского округа и планов мероприятий по их реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением требований нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.
1.1.7. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей                   на территории городского округа применяется:
– в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);
[bookmark: _Hlk84189736]– в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).
1.1.8. МНГП ГОВ включают:
– основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (часть 1);
– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 2);
– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 3).
В МНГП ГОВ используются понятия и термины, содержащиеся в федеральных законах              и законах Московской области в сфере градостроительства и в нормативах градостроительного проектирования Московской области.
Перечень сокращений и обозначений приведен в приложениях № 1 к настоящим Нормативам.
Перечень использованных нормативных правовых актов приведен в приложении № 2                    к настоящим Нормативам. 

1.2. Расчетные показатели в области жилищного строительства.
1.2.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в поселке Власиха принимается 7 этажей.
Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением                от установленной максимально допустимой этажности и размещение высокоэтажных градостроительных комплексов в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными                         в пункте 1.12 нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.2.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.
При определении этажности зданий устанавливаются следующие типы застройки: 
– малоэтажная – 1-4 этажа (с учетом мансарды);
– среднеэтажная – 5-8 этажей;
– многоэтажная – 9 этажей и выше.
1.2.3. Основными элементами планировочной структуры территорий жилой застройки являются жилой район и жилой квартал.
Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого района и жилого квартала (части жилого квартала) при застройке многоквартирными жилыми домами применяются следующие показатели: 
– максимальный коэффициент застройки квартала;
– максимальная плотность застройки квартала;
– максимальный коэффициент застройки жилого района;
– максимальная плотность застройки жилого района;
– максимальная плотность населения жилого района,
значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
	Средняя этажность многоквартирных жилых домов
	Жилой квартал
	Жилой район

	
	Максимальный коэффициент застройки, %
	Максимальная плотность застройки, м2/га
	Максимальный коэффициент застройки, %
	Максимальная плотность застройки, м2/га
	Максимальная плотность населения, чел./га

	1
	46,4
	4640
	28,1
	2810
	1

	2
	38,1
	7620
	20,1
	4010
	2

	3
	32,0
	9600
	15,5
	4640
	3

	4
	27,7
	11100
	12,6
	5050
	4

	5
	24,4
	12200
	10,7
	5350
	5

	6
	21,9
	13100
	9,3
	5580
	6

	7
	19,8
	13900
	8,2
	5760
	7

	8
	18,2
	14500
	7,4
	5910
	8

	9
	16,7
	15100
	6,7
	6040
	9

	10
	15,5
	15500
	6,1
	6140
	10

	11
	14,5
	16000
	5,7
	6230
	11

	12
	13,6
	16300
	5,3
	6310
	12

	13
	12,8
	16600
	4,9
	6380
	13

	14
	12,1
	16900
	4,6
	6450
	14

	15
	11,5
	17200
	4,3
	6500
	15

	16
	10,9
	17400
	4,1
	6550
	16

	17
	10,4
	17700
	3,9
	6600
	17


Примечания:
1) максимальные расчетные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции, а в случае превышения, предусмотренной в таблице № 1 этажности, расчетные показатели определяются методом линейной экстраполяции по формулам:
Кз квmax (N) = Кз квmax (n) + (N - n) × (Кз квmax (n) - Кз квmax (n - 1)),
Рз квmax (N) = Рз квmax (n) + (N - n) × (Рз квmax (n) - Рз квmax (n - 1)),
где: расчетные максимальный коэффициент Кз квmax (N) и плотность застройки Рз квmax (N) для средней этажности N, превышающей наибольшую этажность n, для которой в таблице № 1 приведены максимальные значения коэффициента Кз квmax (n) и плотности застройки Рз квmax (n).
В случае экстраполяции уменьшение показателя коэффициента застройки в квартале возможно                 до 6 %, не допускается увеличение показателя плотности застройки более чем на 15%;
2) максимальные расчетные показатели для жилых домов выше максимально допустимой этажности, указанной в п. 1.2.1, приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области;
3) расчетные показатели плотности населения приведены при расчетной обеспеченности 28 м2 площади квартир на жителя многоквартирного дома или номера для жителя апартаментов                                   с возможностью длительного проживания;
4) средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями – плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом перевода 1 гектара в 10000 квадратных метров , например, 10 × (15,5% / 100%) × 10000 = 15500;
5) максимальные коэффициент и плотность застройки района многоквартирными жилыми домами установлены с учетом минимально необходимой по расчету площади для размещения объектов обслуживания жилой застройки – объектов образования, торговли, общественного питания и иных перечисленных в таблице № 2 видов;
6) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;
7) при определении коэффициента застройки и плотности застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами возможно увеличение расчетной площади жилого квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в подземных и/или наземных многоуровневых парковках, размещаемых в границах этого квартала. Увеличение расчетной площади квартала на величину S ув.кв определяется по формуле:
S ув.кв = Nм/м × 22,5, 
где Nм/м – количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в подземных или наземных многоуровневых парковках в границах квартала;
22,5 м2 – расчетная площадь одного машино-места.
При этом в случае увеличения расчетной площади квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в наземных многоуровневых парковках в границах квартала, из расчетной площади квартала вычитается площадь застройки таких паркингов (за исключением случаев, если на первом этаже паркинга машино-места не размещаются, или при создании паркингов с эксплуатируемой кровлей).
Максимальный процент нормативной потребности, установленный настоящим пунктом,                           не применяется к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов или территориям,                         в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.
Также увеличение расчетной площади квартала возможно за счет территорий общего пользования, предназначенных для создания общественных территорий (общественных пространств), выделяемых                   в границах комплексного развития территории, в пешеходной доступности не более 300 м до границы рассматриваемого квартала и предназначенной для создания общественных пространств для прогулок, отдыха, развлечений для населения планируемой застройки, в том числе: площадей, набережных, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских садов и т.п. зон рекреационного назначения, не более потребности в озелененных территориях расчетного населения такого квартала.
8) в случае размещения в жилом квартале апартаментов с возможностью длительного проживания, при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала их параметры учитываются так же, как для жилых домов;
[bookmark: _Hlk170068346]9) в случае размещения в жилом квартале или районе многоквартирных жилых домов, в которых второй и/или третий этаж предусмотрены нежилыми, при расчете плотности застройки жилого квартала или района площадь таких этажей не включается в показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен.
1.2.4. В населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки в первых этажах жилых зданий от 4 до 12 этажей под нежилые помещения отводится площадь не менее 6% от площади квартир в пределах жилого квартала, а при этажности свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах. 
В нежилых помещениях могут размещаться объекты бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного                        и санитарно-эпидемиологического влияния и соблюдены условия для проведения погрузочно-разгрузочных работ. 
Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагаются в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы. Высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра. Процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания.
Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.
1.2.5. Существующие кварталы площадью более 3 га рекомендуется преобразовывать                 до меньших размеров посредством дополнительной прокладки проездов, пешеходных улиц                    и аллей.

1.3. Расчетные показатели обеспеченности территорией для размещения объектов местного значения в границах элементов планировочных структур поселка. 
1.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, микрорайона, жилого района и поселка приведены                     в таблице № 2.
1.3.2. При расчете минимально необходимой площади территории для размещения объектов местного значения в границах жилого квартала, микрорайона, жилого района                        и поселка применяется показатель – минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в расчете на одного человека (жителя). При этом количество жителей (расчетное население) многоквартирной жилой застройки определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 м2/чел., а население апартаментов                  с возможностью длительного проживания определяется как общая площадь номерного фонда, деленная на 28 м2/чел.
[bookmark: _Hlk115189232]1.3.3. При реализации договоров комплексного развития территорий жилой застройки, договоров о развитии застроенных территорий, если переселение осуществляется в границах территории комплексного развития, определенной указанными договорами, потребность                     в территориях для нормируемого (обязательного) комплекса объектов благоустройства                         и элементов благоустройства территорий многоквартирных домов, открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) и местах хранения автотранспорта определяется на численность расчетного населения, а потребность в социальных объектах,                  в т.ч. образования, здравоохранения, рабочих местах, - только на прибывающее население.
Расчет прибывающего населения осуществляется по формуле:
Прибывающее население = (Sкв. строящихся - Sкв. сносимых× 1,3)/28, где:
Sкв. строящихся - сумма площадей квартир планируемых жилых домов;
Sкв. сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу                                  и расселению;
1,3 - повышающий коэффициент;
28 м2 - норма обеспеченности жильем одного человека.
1.3.4. Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в поселке Власиха приведены в таблице № 3. 
В случаях если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблице № 3, расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности в территориях различного назначения более чем на 15%.

Таблица № 2
	[bookmark: _Hlk87787552]№ п/п
	Виды объектов
	Примерный состав объектов в границах

	
	
	жилого квартала
	жилого района
	поселка

	1.
	Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Стоянки автомобильного транспорта, наземные гаражи емкостью не более 500 м/м
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные

	3.
	Объекты физической культуры и массового спорта
	Спортивные площадки
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения 
	Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, в том числе необходимые для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд (резерва таких команд) городского округа

	4.
	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания
	Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии 
	Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны 

	5.
	Объекты коммунально-бытового назначения
	Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские
	Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты
	Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг

	6.
	Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг 
	-
	Отделения почтовой связи, отделения банков 
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды

	7.
	Объекты здравоохранения
	-
	Аптечные учреждения, молочные кухни
	Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

	8.
	Объекты образования
	-
	Муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования)

	9.
	Озелененные территории общего пользования
	
	Скверы, сады
	Городские парки, бульвары

	10.
	Объекты социального обслуживания
	-
	-
	Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)

	11.
	Объекты культуры и досуга
	-
	-
	Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты

	12.
	Административные и управленческие объекты
	-
	-
	Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, общественных организаций и объединений

	13.
	Сеть дорог и улиц
	
	Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке
	Магистральные улицы общегородского значения 

	14.
	Объекты жилищного строительства
	Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях
	
	





Таблица № 3
	N п/п
	Вид объектов
	Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел.

	
	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах поселка

	
	
	3 эт.
	5 эт.
	7 эт.
	3 эт.
	5 эт.
	7 эт.
	

	[bookmark: Par2532]1.
	Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	3,12
	2,58
	2,30
	4,34
	3,81
	3,54
	0,47

	2.
	Объекты инженерного обеспечения 
	0,28
	0,26
	0,25
	0,12
	0,12
	0,12
	1,00

	3.
	Объекты физической культуры и массового спорта
	1,06
	1,03
	1,02
	1,88
	1,83
	1,80
	0,24

	4.
	Объекты торговли и общественного питания
	0,57
	0,38
	0,30
	1,60
	1,52
	1,48
	0,41

	[bookmark: Par2568]5.
	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,24
	0,16
	0,13
	0,32
	0,30
	0,30
	0,05

	6.
	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	0
	0
	0
	0,96
	0,91
	0,89
	0,14

	7.
	Объекты здравоохранения*
	0
	0
	0
	0,32
	0,30
	0,30
	0,54

	8.
	Объекты образования
	0
	0
	0
	7,14
	6,54
	6,22
	0,41

	9.
	Озелененные территории общего пользования
	0
	0
	0
	5,19
	5,19
	5,19
	9,44

	10.
	Объекты социального обслуживания*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11

	11.
	Объекты культуры и досуга
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	12.
	Административные и управленческие объекты*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,49

	13.
	Сеть дорог и улиц
	0
	0
	0
	6,83
	6,47
	6,27
	5,44

	14.
	Объекты жилищного строительства, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов
	23,4
	17,9
	15,5
	
	
	
	

	
	в том числе территории открытых автостоянок
	1,6
	1,5
	1,5
	
	
	
	


Примечания:
1) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;
____________
* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, ВУЗы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
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1.3.5. В таблице № 3 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах квартала приведен в графе «в границах жилого квартала        со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах поселка определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади                              в поселке, приведенной в графе «дополнительно в границах поселка».
1.3.6. Проектная численность населения в жилом квартале (жилом районе) в целях определения потребности в различных объектах рассчитывается как сумма количества жителей в существующей (сохраняемой) застройке и расчетной численности жителей в проектируемой жилой застройке.

1.4. Расчетные показатели объектов образования. 
1.4.1. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.
1.4.2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 % от количества детей                         в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет                  (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.
Вместимость планируемой к строительству общеобразовательной организации определяется исходя из наполняемости классов - 25 учеников, отклонения возможны при согласовании органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
1.4.3. Минимальные размеры земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
Минимальные размеры земельных участков для размещения общеобразовательных организаций определяются в соответствии с таблицей № 4.
Таблица № 4 
	Емкость общеобразовательной организации, мест
	Размеры земельных участков на 1 место, м2

	более 175 до 350 включительно
	55

	более 350 до 500 включительно
	45

	Более 500 до 700 включительно
	40

	Более 700 до 1000 включительно
	31

	Более 1000 до 1500 включительно
	24

	Более 1500
	22


Примечания:
1) могут быть уменьшены не более чем на 20% - в условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей или в стесненных условиях, при условии обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области и согласования органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области;
2) при проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области;
3) зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении требований СП 4.13130, СП 17.13330;
4) для устройства плавательного бассейна, а также в случае организации в здании общеобразовательной организации помещений дополнительного образования местного значения площадь участка увеличивается не менее чем на 0,2 га.

При размещении на одной территории единого образовательного комплекса дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций минимальный размер земельного участка такого комплекса определяется как сумма минимальных размеров земельных участков каждой отдельной образовательной организации.
1.4.4. Пешеходная доступность организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования от жилых зданий должна быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.
Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания                             до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.
1.4.5. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.
Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
1.4.6. Здания образовательных организаций рекомендуется размещать на обособленных участках территории с учетом перспективного развития жилого района и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.
При размещении образовательных организаций следует руководствоваться приложением № 11 НГП МО.
Минимальные размеры земельных участков для размещения общеобразовательных организаций принимаются в соответствии с приложением № 12 НГП МО.
1.4.7. Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:
в детских и юношеских спортивных школах - 20%;
в школах по различным видам искусств - 12%.

1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта. 
1.5.1. Минимальная обеспеченность населения объектами физической культуры                           и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете                  на 1 тыс. человек, принимается:
1) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 122 единиц;
2) площадью спортивных залов – 106 м2;
3) площадью зеркала воды плавательных бассейнов – 9,96 м2;
4) площадью открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) – 948,3 м2.
1.5.2. Для территорий комплексного развития (за исключением строительства высокоэтажного градостроительного комплекса) размещение объектов спорта в зависимости                 от населения приведено в таблице № 5.



Таблица № 5
	№ п/п
	Расчетное население
	Виды объектов спортивной инфраструктуры *



	
	
	в составе открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) **
	в составе крытых спортивных сооружений ***

	1.
	От 1000 до 1500 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером от 40 до 60 м              в длину и от 20 до 30 м в ширину (оптимальный размер 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину)
	Помещение спортивного назначения (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена                    с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	2.
	Более 1500 до 7000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину                  и от 26 до 30 м в ширину
	Спортивный зал для игровых видов спорта с высотой потолка не менее 5 метров (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	3.
	Боле 7000 до 10000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину              и от 26 до 30 м в ширину, спортивная площадка для игры                   в мини-футбол от 42 до 65 в длину и от 25 до 35 в ширину.
	Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером 30(36) м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена                    с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	4.
	Более 10 000 до 30000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивное ядро (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки)
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36м на 18мс высотой потолка не менее 5 метров, фитнес зал, тренажерный зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена                  с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	5.
	Более 30 000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион - спортивное ядро с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер
68 х 105 м)
и беговые дорожки)
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером               не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал. Возможна замена спортивного зала на каток с искусственным льдом размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена                     с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	6.
	Более 50000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки)
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером               не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал.
Крытый спортивный объект с искусственным льдом, включающий каток размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м, фитнес зал, тренажерный зал необходимо последовательно рассмотреть варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)


* способы размещения остальной необходимой по РНГП площади спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки), спортивных залов, бассейнов определяются документацией по планировке территории и/или на стадии архитектурно-строительного проектирования в границах территории, подлежащей комплексному развитию и в нормативной территориальной доступности с учетом требований действующего законодательства;
** к открытым спортивным плоскостным сооружениям (спортивным площадкам) не относятся детские спортивно-игровые, игровые площадки, проектируемые на территориях жилого назначения для обеспечения населения площадками для игр детей.
*** Варианты размещения крытого спортивного сооружения:
Вариант № 1: Физкультурно-оздоровительный комплекс отдельно стоящий на собственной обособленной территории.
Вариант № 2: Физкультурно-оздоровительный комплекс встроенный, встроенно-пристроенный  в нежилые здания общественного или административного назначения, удовлетворяющие нормативным требованиям, и обеспеченный отдельным входом.
Вариант № 3: Помещение спортивного назначения встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное к жилым зданиям на 1-х нежилых этажах, удовлетворяющее нормативным требованиям и обеспеченное отдельным входом.
Вариант № 4: Выполнение дополнительных мероприятий, направленных на увеличение мощности существующих спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (реконструкция).
1.5.3. При комплексном развитии территории необходимость размещения и способ размещения объектов спорта определяются условиями договора о комплексном развитии территории по решению органа местного самоуправления муниципального образования, согласованному Министерством физической культуры и спорта Московской области, допускается обеспечение новой застройки за счет реконструкции или капитального ремонта существующего объекта спорта при условии увеличения мощности / пропускной способности   с учетом потребности планируемой застройки.
1.5.4. Варианты возможного размещения объектов спорта должны применяться с учетом требований по минимальной обеспеченности расчетного населения, установленных настоящими Нормативами, и максимальной территориальной доступности объектов спорта, установленной настоящими Нормативами, а также СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
1.5.5. Размещение открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) вне дворовых территорий допускается в пешей доступности не более 500 метров                 от проектируемого жилого дома. 
1.5.6. Транспортная доступность для отдельно стоящих объектов спорта, таких как стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс не должна превышать 30 минут на общественном транспорте. 
1.5.7. Минимальный размер земельного участка для размещения объектов спорта                      не нормируется, подлежит обоснованию с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе                 с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», требований настоящих Нормативов и Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
1.5.8. При комплексном развитии в целях жилищного строительства территорий площадью 20 га и более необходимо предусматривать крытый объект спортивного назначения, на территории которого должен быть обеспечен нормируемый комплекс благоустройства                     в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                    «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
Возможно формировать единые комплексы объектов социального назначения                              (с суммированием соответствующих нормативов).
Для обеспечения нормативной потребности застройки возможно комбинировать варианты с учетом общей потребности застройки, планировочных решений и требований                   по максимальной территориальной доступности. 
1.5.9. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов физической культуры и массового спорта в поселке. в зоне застройки многоквартирными жилыми домами – 0,5 км.

1.6. Расчетные показатели объектов культуры. 
1.6.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей объектами культуры                   и досуга и максимально допустимый уровень их территориальной доступности приведены                    в таблице № 6.
Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Общедоступная библиотека
	1 объект на 20 тыс. чел. в поселке
	Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 10 мин.

	2
	Детская библиотека (филиал)
	1 объект на 10 тыс. детей
	Пешеходная – 30 мин.
Транспортная – 10 мин.

	3
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам
	2 объекта на городской округ
	Пешеходная – 30 мин.
Транспортная – 10 мин.

	4
	Дом культуры (клуб)
	1 объект на город
	Пешеходная – 30 мин.
Транспортная – 10 мин.

	
	
	65 посадочных мест на 1 тыс. чел.
	

	5
	Детская школа искусств
	1 объект на городской округ
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.

	
	
	18 % мест от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
	

	6
	Кинозал
	1 объект на 20 тыс. чел.
	Пешеходная – 30 мин.
Транспортная – 10 мин.

	7
	Краеведческий музей
	1 объект на городской округ
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.

	8
	Тематический музей
	1 объект на городской округ
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.

	9
	Концертный зал
	1 объект на городской округ
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.

	10
	Парк культуры и отдыха
	1 объект на 30 тыс. чел.
	Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 10 мин.

	11
	Многофункциональный досуговый центр для детей и молодежи
	1 объект на городской округ
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.

	12
	Выставочный зал
	1 объект на городской округ;
5 м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	Пешеходная – 40 мин.
Транспортная – 10 мин.


Примечание - Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам                   в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа                                       к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

1.7. Расчетные показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
1.7.1. Минимальная обеспеченность населения объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:
[bookmark: _Hlk176199403]1) площадь торговых объектов - 1530 м2 торговой площади. при доле отдельно стоящих торговых объектов не менее 300 м2 торговой площади на 1000 жителей. Количество стационарных торговых объектов на 10000 жителей – 82 ед., в том числе по продаже продовольственных товаров – 37 ед.;
2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест.
1.7.2. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в поселке приведена в таблице № 7.
Таблица № 7
	Виды объектов
	Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км

	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	0,5

	Объекты общественного питания
	0,5

	Магазины, торговые центры площадью до 1,5 тыс. м2
	0,15

	Магазины, торговые центры площадью от 1,5 до 5,0 тыс. м2
	0,5



1.8. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения.
1.8.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 356 автомобилей на 1 тыс. человек.
[bookmark: _Hlk134195775]1.8.2. Уровень развития автомобильных дорог местного значения в границах городского округа характеризуется показателем – плотность дорог местного значения. Плотность сети автомобильных дорог местного значения определяется как отношение длин дорог местного значения к площади территории городского округа.
[bookmark: _Hlk134195991]1.8.3. Минимально допустимая плотность сети автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Власиха устанавливается на уровне 4 км/км2. Уровень транспортного обслуживания населения в границах городского округа характеризуется показателем – плотность сети муниципальных маршрутов муниципального сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования (далее – сеть муниципальных маршрутов). Плотность сети муниципальных маршрутов определяется как отношение протяженность сети автомобильных дорог местного значения, по которым проложены муниципальные маршруты (без учета наложения маршрутов), к площади территории городского округа. Минимально допустимая плотность сети муниципальных маршрутов                     на территории городского округа Власиха устанавливается на уровне 2,4 км/км2.
[bookmark: _Hlk176518015]1.8.4. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов принимаются согласно пункта 11.5 СП 42.13330.2016.
1.8.5. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки домами (отношение протяженности улично-дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади этих кварталов) в поселке. Власиха принимается не менее 6 км/км2. Плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта общего пользования, должна быть не менее 2,2 км/км2.
1.8.6. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки многоквартирными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования принимается не более 0,5 км. 
1.8.7. Максимальная дальность пешеходных подходов в поселке от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице № 8.
Таблица № 8
	Объекты массового посещения
	Максимальная дальность пешеходных подходов, км

	Зоны массового отдыха
	0,2

	Торговые центры и комплексы
	0,15

	Розничные и сельскохозяйственные рынки
	0,15

	Стадионы
	0,2

	Станция пригородной железной дороги
	0,15

	Иные объекты массового посещения
	0,25


1.8.8. Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой застройки многоквартирными домами – 0,6 км, в общественно-деловой зоне с объектами массового посещения – 0,4 км.
1.8.9. Для движения велосипедного транспорта организуются велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км.
Велосипедная дорожка, или велодорожка – это выделенная или отдельно проложенная часть улицы в населенном пункте или автомобильной дороги между населенными пунктами. Велодорожки могут быть с односторонним (они обычно располагаются по обеим сторонам проезжей части) и двусторонним движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей части разделительной полосой, газоном, бордюром или разметкой.
1.8.10. В поселке должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части                        и 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м. Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего – 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м.
1.8.11. Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки для постановки и хранения велосипедов из расчета минимальной обеспеченности:
- предприятия, учреждения, организации – для 10% персонала и единовременных посетителей;
- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15% персонала                     и единовременных посетителей;
- транспортные пересадочные узлы – не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;
- места проживания – не менее 10 % численности расчетного населения.
1.8.12. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:
- на 2 колонки – 0,1 га;
- на 5 колонок – 0,2 га;
- на 7 колонок – 0,3 га;
- на 9 колонок – 0,35 га;
- на 11 колонок – 0,4 га.

1.9. Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта.
1.9.1. Показатель минимальной обеспеченности территорией, предназначенной для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, в расчете на 1 человека в границах поселка Власиха – 8,1 м2, в том числе в разрезе кварталов и жилых районов поселка                              в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов приведен в таблице № 9. 
Таблица № 9
	Средняя этажность многоквартирных жилых домов
	Минимальная обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта, м2/чел.

	
	в границах квартала
	в границах жилого района

	3
	4,8
	9,1

	5
	4,1
	7,9

	7
	3,8
	7,3


Примечание - Для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта рассчитывается методом линейной интерполяции.
1.9.2. Обеспеченность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации -  356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения. 
Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:
- в границах квартала не менее 40%;
- в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - 60% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.
В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) наземных гаражах.
1.9.3. Обеспеченность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м.
1.9.4. Допускается снижать суммарное требуемое количество мест для временного хранения легковых автомобилей (но не более 50% от потребности) за счет приобъектных парковок, размещаемых на территории объектов жилого, торгового, спортивного, общественно-делового, коммунального назначения при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до жилых домов и обеспечения свободного доступа к ним. Иные случаи совместного использования мест хранения автомобилей (организация кооперированных стоянок) не допускаются.
1.9.5. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 на 2,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 на 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. Количество машино-мест для людей                       с инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
1.9.6. Парковки в красных линиях улично-дорожной сети предназначаются для общего пользования. Не допускается их использование в целях обеспечения расчетного числа мест постоянного или временного хранения автомобилей, за исключением мест хранения автотранспорта, оборудованных зарядной инфраструктурой для электромобилей на отдельном земельном участке. 
Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.
1.9.7. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома,                 в которых проживают инвалиды, и не более 50 м до входов в объекты социального                               и коммунально-бытового назначения в организации, использующие труд инвалидов. 
1.9.8. При размещении на территории поселка объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с приложением № 10 НГП МО.
1.9.9. Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать парковочные места в количестве не менее указанного в таблице № 10 с пешеходной доступностью не более 200 м от территории организаций.
Таблица № 10
	Вид образовательной организации:
	Количество мест хранения автомобилей:

	Общеобразовательные организации (школы) вместимостью:
 до 1100 учащихся

1100 и более учащихся
	
1 парковочное место на 100 учащихся и 7 мест на 100 сотрудников
1 парковочное место на 100 учащихся и 5 мест на 100 сотрудников

	Дошкольные образовательные организации (детские сады) вместимостью:
до 330 мест
330 и более мест
	

5 парковочных мест
1 парковочное место на 100 мест и 10 парковочных мест на 100 сотрудников


[bookmark: _Hlk170070499]1.9.10. При проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой                             и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки из расчета не менее приведенных в таблице № 11.
Таблица № 11
	[bookmark: _Hlk170071930]Показатель
	Места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных инфраструктурой для зарядки автомобилей

	
	всего мест
	в том числе, оборудованных

	
	
	быстрыми ЭЗС
	медленными ЭЗС

	Машино-места для жилой застройки
	5% от общей потребности в местах постоянного и временного хранения автотранспорта
	10%
	90%

	Машино-места для нежилой застройки (в т.ч. объектов коммунального, общественно-делового, социального и иного назначения)
	5% от общей потребности в приобъектных стоянках 6% от общей потребности в приобъектных стоянках при торгово-развлекательных комплексах
	50%
	50%


Места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядной инфраструктурой, могут размещаться в том числе:
- в пределах красных линий магистральных улиц общегородского значения, улиц и дорог местного значения, с обязательным выделением отдельных земельных участков при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания                           и документацией по планировке территории;
- в пределах внутриквартальных проездов, при условии учета норм проектирования улиц местного значения или улиц в жилой застройке и обеспечения доступа с улично-дорожной сети общего пользования, при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания.
При проектировании зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо руководствоваться СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», приказом Минпромторга России от 29.04.2022. № 1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта», постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».
1.9.11. Количество парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах принимаются в зависимости от торговой площади и типа комплекса:
- комплекс с торговой площадью до 40 000 м2 – не менее 4,5 мест на 100 м2;
- комплекс с торговой площадью до 60 000 м2 – не менее 5,5 мест на 100 м2;
- комплекс с торговой площадью более 60 000 м2 количество мест на 100 м2 торговой площади определяется расчетом;
- комплекс с гипермаркетом и/или многозальным кинотеатром – не менее 7 мест на 100 м2 торговой площади.
1.9.12. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.
1.9.13. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц                            и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.
1.9.14. Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, рекомендуется определять                              в соответствии с показателями, приведенными в приложении № 9 НГП МО.

1.10. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.
1.10.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией                    в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками, озеленёнными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, массового спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по элементам планировочной структуры, приведен в таблице № 12.
Таблица № 12
	Населенный пункт
	Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией, м2/чел.

	
	в границах жилого квартала
	в границах жилого района
	в границах поселка

	Поселок Власиха
	7,1
	14,8 (5,2)
	25,0 (14,6)


Примечание - в скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий общего пользования.

1.10.2. Площадь парков, за исключением детских, для поселка Власиха принимается                   из расчета не менее 7 м2/чел. Площадь детских парков принимается из расчета не менее                     0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения.
1.10.3. Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в поселке Власиха принимается не более 1,0 км.
1.10.4. Нормативы интенсивности использования территорий рекреационного назначения характеризуются максимальной численностью единовременных посетителей рекреационных объектов, которая принимается для:
– городских пляжей 2000 чел./га;
– городских парков 100 чел./га;
– зон массового отдыха 70 чел./га;
– лесопарков 20 чел./га.
1.10.5. Допустимое долевое распределение площадей территорий объектов рекреационного назначения, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой, приведено в таблице № 13.
Таблица  № 13
	Объекты рекреационного назначения
	Доля от общей площади территории объекта, %

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки
	Застроенные территории

	Городские парки
	65-70
	25-28
	5-7

	Скверы, размещаемые:
– на улицах общегородского значения и площадях;
– в жилых районах, на улицах местного значения, перед отдельными зданиями
	
60-75

70-80
	
25-40

20-30
	-

	Бульвары шириной:
15-24 м;
25-50 м
	
70-75
75-80
	
25-30
17-23
	2-3

	Городские лесопарки
	93-97
	2-5
	1-2



1.11. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.
1.11.1. Придомовая территория многоквартирного дома кроме части земельного участка, застроенного непосредственно домом, включает объекты (элементы), предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: 
1) подходы и подъезды к дому;
2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);
3) территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом;
4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.
Возможно формирование группы (комплекса) многоквартирных жилых домов, объединенных общей придомовой территорией.
1.11.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется безразмерный показатель – минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице № 14.
Таблица № 14
	Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы
	Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов 

	
	3 эт.
	5 эт.
	7 эт.

	Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	0,24
	0,21
	0,19

	Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом
	0,41
	0,41
	0,41

	Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора
	0,005
	0,005
	0,005

	Придомовая территория в целом
	1,39
	1,09
	0,96


Примечания:
1) для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов рассчитывается методом линейной интерполяции;
2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять части удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом с целью увеличения удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения, до уровня не менее 0,375 (1 место                     на 60 м2 нежилых помещений);
3) допускается устройство общей контейнерной площадки для сбора мусора, обслуживающей несколько домов на смежных земельных участках;
4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перераспределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:
– для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок; 
– для внутриквартального озеленения; 
– для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов квартала;
5) размеры, требования к размещению, покрытию и иные характеристики детских, спортивных, контейнерных площадок и площадок для отдыха установлены статьями 12-14 Закона Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и регламентированы Правилами благоустройства территории городского округа Власиха Московской области. 
1.11.3. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых отходов следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления твердых бытовых отходов на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице № 14. К контейнерным площадкам должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. 
1.11.4. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15×15 м.
1.11.5. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования. 
1.12. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.
1.12.1. Основные объекты коммунальной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению, приведены в таблице № 15.
Таблица № 15
	Назначение объектов коммунальной инфраструктуры
	Примерный состав объектов

	Электроснабжение
	Понижающие станции, линии электропередачи

	Газоснабжение
	Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления

	Теплоснабжение
	Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети

	Водоснабжение
	Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети

	Водоотведение
	Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети



1.12.2. Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры в границах городского округа, определяется из расчета не менее 0,138 га на 1 тыс. человек.
1.12.3. Показатели обеспечения жителей поселка Власиха объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».
1.12.4. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
1.12.5. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А.
Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.
1.12.6. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – раздел 6.
1.12.7. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии                     со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
1.12.8. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице № 16.
Таблица № 16
	Производительность, тыс. м3/сут.
	Площадь, га

	до 0,1
	0,1

	от 0,1 до 0,2
	0,25

	от 0,2 до 0,4
	0,4

	от 0,4 до 0,8
	0,8

	от 0,8 до 17
	4

	от 17 до 40
	6

	от 40 до 135
	12

	от 130 до 175
	14

	от 175 до 280
	18



1.12.9. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
1.12.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных                           в зависимости от их производительности и используемого топлива принимаются                                    в соответствии с п.12.27 СП 42.13330.2016.
1.12.11. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается на территории парков                           с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами                                 и тротуарами.
1.12.12. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.
1.12.13. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц                 и дорог.

1.13. Расчетные показатели мест захоронения.
1.13.1. Площадь земельного участка для создания новых кладбищ традиционного захоронения принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, урновых захоронений – 0,02 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. 
1.13.2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 20% от занимаемой территории.
1.13.3. На территории кладбищ, либо на прилегающей территории должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков.
1.13.4. Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 парковочных мест на 1 га территории общественного кладбища. На каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

1.14. Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
[bookmark: _Hlk73911983]1.14.1. Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий                   по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа, проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
1.14.2. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа, проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона                    от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.
[bookmark: _Hlk73908707]1.14.3. Объекты местного значения для пожарной охраны проектируются в соответствии            с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент                       о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо                  и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии                             с нормами СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».
1.14.4. В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов предусматривать подключение к индивидуальным приборам учета, подключенным                     к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, сети связи общего пользования, установку систем подъездного и придомового видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области. Прокладку линий электропередачи для элементов наружного освещения производить скрытым способом.
1.14.5. В составе проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, религиозного назначения предусматривать установку систем видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области.
В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов                  и социально значимых объектов (объектов физической культуры и спорта, торговли                             и общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры                             и социального обслуживания населения) предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

1.15. Расчетные показатели объектов связи и иных объектов местного значения.
[bookmark: _Hlk73986800]1.15.1. Расчетные показатели обеспечения жителей услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации                             от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России», нормативными правовыми актами Правительства Московской области, сводом правил СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные», типовыми техническими условиями на подключение многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области.

1.16. Расчетные показатели мест приложения труда.
1.16.1. При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:
– 50-процентную – для многоэтажной жилой застройки;
[bookmark: _Hlk115348578]– 35-процентную - для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами.
1.16.2. Определение количества рабочих мест производится в соответствии                                      с показателями, приведенными в приложении № 8 НГП МО. Требование не относится                              к проектированию в рамках комплексного развития территорий на основании решения                          о комплексном развитии территории.

1.17. Особые расчетные показатели для комплексного развития территорий, требования комфортной среды жизнедеятельности населения и стандарты объектов общественного                и коммунального назначения.
[bookmark: _Hlk115203253]1.17.1. Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории регулируются п. 10 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.17.2. Требования комфортной среды жизнедеятельности населения регулируются пунктом 12 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.17.3. Стандарты объектов общественного и коммунального назначения регулируются пунктом 13 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.17.4. Особенности создания и комплексного развития высокоэтажных градостроительных комплексов регулируются пунктом 14 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.17.5. Нормы размещения помещений для участкового пункта полиции принимаются согласно пункта 5.24 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
[bookmark: _Toc488147999][bookmark: _Toc483049294][bookmark: _Toc479953571][bookmark: _Toc488148000]
2.1. Основания, цели и задачи подготовки местных нормативов. 
2.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области (далее – МНГП ГОВ) подготовлены на основании ст. 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Власиха Московской области.
2.1.2. МНГП ГОВ подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Власиха в области градостроительной деятельности.
2.1.3. Целью подготовки МНГП ГОВ является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровня.
2.1.4. Разработка МНГП ГОВ включает решение задач:
1) определение видов ОМЗ городского округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП ГОВ в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения округа ОМЗ, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Московской области и в ранее утвержденных местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Власиха, с целью использования их в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Власиха;
4) установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства РФ и Московской области, муниципальных правовых актов городского округа Власиха, с соблюдением технических регламентов и сводов правил, с учетом стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития городского округа Власиха;
5) подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП ГОВ, в том числе распределение расчетных показателей на группы для применения по видам градостроительной документации.
2.1.5. Решению перечисленных задач предшествует анализ информации о современном состоянии и стратегии социально-экономического развития городского округа Власиха, которые влияют на установление расчетных показателей МНГП ГОВ.

2.2. Информация о современном состоянии и стратегии социально-экономического развития городского округа в отношении объектов местного значения.
2.2.1. Муниципальное образование - поселок Власиха является закрытым административно-территориальным образованием, в пределах которого осуществляется местное самоуправление и которое входит в состав Московской области. Статус муниципального образования - городской округ установлен Федеральным законом                               от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1                            «О закрытом административно-территориальном образовании». Границы территории городского округа Власиха Московской области установлены Указом Президента Российской Федерации от 19.01. 2009 № 70 «О преобразовании закрытого военного городка N 22/1                         в закрытое административно-территориальное образование - поселок Власиха Московской области».
[bookmark: bookmark13]2.2.2. Городской округ Власиха расположен в центральной части Московской области                к западу от Москвы, на расстоянии около 15 км от Московской кольцевой автомобильной дороги, по всему периметру граничит с Одинцовским городским округом Московской области.
2.2.3. Городской округ Власиха относится к Одинцовской устойчивой городской системе расселения. В границе городского округа Власиха находится 1 населенный пункт - поселок Власиха, который является Административным центром городского округа Власиха.
2.2.4. Площадь территории городского округа составляет 439 га. Численность постоянного населения городского округа Власиха 28733 человек, тенденций к существенному изменению численности населения не наблюдается.
2.2.5. Основной транспортный каркас автодорожной сети Московской области, обеспечивающий внешние связи городского округа Власиха с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Московской области, составляют автодороги федерального А-106 Рублево-Успенское шоссе (1-е Успенское шоссе, подъезд к с. Успенское), подъездная автомобильная дорога от 1-го Успенского шоссе (км1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, федеральная автомобильная дорога                        М-1 «Беларусь» Москва – Минск и автомобильная дорога местного значения КПП№2 - КПП№6.
2.2.6. На территории городского округа Власиха объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Смоленское направление Московской железной дороги проходит на удалении             2,5 км к югу от округа. Для подвоза пассажиров к остановочному пункту Перхушково организованы автобусные маршруты регулярного сообщения.
2.2.7. Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования, обслуживающих территорию поселка (улично-дорожная сеть), составляет - 11,785 км, в том числе магистральных улиц - 5,112 км.
2.2.8. Хранение личного автомобильного транспорта, жителями многоквартирной застройки осуществляется в гаражных кооперативах и организованных стоянках.
2.2.9. Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 533,0 тыс. м2, блокированные и индивидуальные жилые дома отсутствуют.
2.2.10. Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы городского округа Власиха, отражающие текущую обеспеченность населения объектами местного значения, приведены на сайте Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/munstat.
2.2.11. В округе действуют:
· Генеральный план городского округа Власиха Московской области;
· Правила землепользования и застройки городского округа Власиха Московской области; 
· Правила благоустройства территории городского округа Власиха Московской области.
2.2.12. В округе разработана и действует Стратегия социально-экономического развития городского округа Власиха Московской области на период до 2030 года, а также ряд муниципальных программ,  в том числе: 
1) муниципальная программа «Культура и туризм»;
2) муниципальная программа «Образование»;
3) муниципальная программа «Спорт»;
4) муниципальная программа «Жилище»;
5) муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»;
6) муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
7) муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»;
8) муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;
9) муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»;
10) муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;
11) муниципальная программа «Архитектура и градостроительство».
 Целевые показатели Стратегии и муниципальных программ служат ориентиром для установления расчетных показателей МНГП ГОВ.

2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели.
2.3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
2.3.2. В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса указываются ОМЗ городского округа, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
[bookmark: dst101688]б) автомобильные дороги местного значения;
[bookmark: dst1271]в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
[bookmark: dst101690]г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
2.3.3. Виды объектов местного значения городского округа, подлежащие отображению на генеральном плане городского округа установлены в статье 5 Закона Московской области              от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области». 
2.3.4. ОМЗ являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения городского округа установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соответственно в статье 9 Устава городского округа Власиха Московской области.
2.3.5. При формировании состава видов ОМЗ (областей нормирования) были также учтены положения Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ                                          «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»                    и Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».
[bookmark: Par1763]2.3.6. Подготовка МНГП ГОВ осуществлялась в отношении только ОМЗ, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов                                        в информационно-справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

2.4. Обоснование состава расчетных показателей и значений расчетных показателей.
2.4.1. Обоснование расчетных показателей основывается на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
– в нормативных правовых актах Российской федерации;
– в нормативных правовых актах Московской области; 
– в муниципальных правовых актах городского округа Власиха;
– в национальных стандартах и сводах правил; 
2) соблюдении: 
– технических регламентов; 
– нормативов градостроительного проектирования Московской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
– в стратегических документах городского округа Власиха, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения; 
– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики                  и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения                                 на территории городского округа;
– в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации                  и Московской области;
– в утвержденных документах территориального планирования городского округа Власиха и материалах по их обоснованию;  
– в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
– в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических моделей и методов при проведении расчетов показателей местных нормативов. 
2.4.2. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:
– количество единиц объектов;
– площадь объекта, его помещений и (или) земельного участка для размещения объекта; 
– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта и иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
В последнем случае для оценки площади объекта и земельного участка используются дополнительные удельные показатели, связывающие единицу ресурсной вместимости                           с необходимой для нее площадью объекта и земельного участка. Аналогичные показатели используются при описании предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. 
2.4.3. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Нормативы градостроительного проектирования Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (далее – НГП МО), в своем составе содержат расчетные показатели применительно к объектам местного значения городских округов.
2.4.4. Согласно статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Таким образом, предельные значения показателей НГП МО задают рамочные ограничения для значений показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения городского округа Власиха. Следовательно, предельные значения показателей НГП МО целесообразно принять за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.
2.4.5. Материалы по обоснованию расчетных показателей с привязкой их к пунктам основной части нормативов градостроительного проектирования приведены в таблице № 17. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения                   из этих документов, краткие пояснения, принятые допущения, математические формулы                       и вычисления при необходимости. Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице № 17, приведен в приложении № 2 к местным нормативам.

Таблица № 17
	Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями
	Материалы по обоснованию расчетных показателей

	1.2.1
	Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.10, таблицы № 1). Для поселка Власиха, максимальная этажность 7 этажей.

	1.2.3,
таблица № 1
	Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала, жилого района многоквартирными жилыми домами установлены по НГП МО                   (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для расположенных                         в городской устойчивой системе расселения населенных пунктов                                 с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек.
Максимальные коэффициент и плотность застройки многоквартирными жилыми домами рассчитаны для условий минимально необходимой                          в границах квартала площади территорий объектов:
1) для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
2) инженерного обеспечения;
3) физкультурно-спортивного назначения;
4) торговли и общественного питания;
5) коммунального и бытового обслуживания.
Эти условия определены в НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и строки 1-5 таблицы № 13). 

	1.2.4
	Требования по размещению нежилых помещений в первых этажах жилых зданий установлены согласно НГП МО (см. раздел I, п.1.7).

	1.2.5
	Проектирование жилых кварталов с площадью не более 3 га, рекомендовано НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5). 

	1.3.1,
таблица № 2
	Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и поселка в таблице № 2 установлены по НГП МО (см. приложение № 5).

	1.3.4
таблица № 3
	Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов в таблице № 3 установлен в соответствии c НГП МО                  (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и таблицы № 13).

	1.4.1,
1.4.2
	Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях (детских садах) и общеобразовательных организациях (школах), установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18). 

	1.4.4
	Максимальная доступность объекта общего образования для жителей установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.5-6.8).

	1.5.1
	Обеспеченность жителей объектами массового спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18).

	1.5.9
	Максимальная пешеходная доступность до объектов физической культуры                 и массового спорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34).

	1.6.1,
таблица № 6
	Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности муниципальных учреждений культуры и досуга установлены согласно распоряжению Министерства культуры Московской области                        от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций                    о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения                      в сфере культуры на территории Московской области».
Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности многофункциональных досуговых центров для детей и молодежи установлены согласно Методическим рекомендациям по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденным приказом Федерального агентства по делам молодежи                       от 13.05.2016 № 167. 

	1.7.1
	Минимальная обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18).
Обеспеченность жителей торговыми объектами местного значения установлена в соответствии с НГП МО и Нормативами минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов местного значения, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 16.03.2024 № 231-ПП.

	1.7.2,
Таблица № 7
	Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания установлена                  по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица № 34). 

	1.8.1
	Расчетный уровень автомобилизации установлен по НГП МО 
(см. раздел I, подраздел 5, п. 5.10).

	1.8.5
	Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле:
Рудс = Lудс / Sкв = ((X+d)+(Y+d)) / ((X+d)×(Y+d)), 
где: Sкв – площадь квартала;
Lудс – длина участка улицы, обслуживающей квартал;
Sудс – площадь участка улицы, обслуживающей квартал;
Y – длина квартала;
X – ширина квартала;
d – ширина улицы.
Минимальная плотность улично-дорожной сети кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в поселке 6 км/км2 установлена                  с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5) и сложившихся параметров кварталов, исходя из размера квартала X = 0,20÷0,30 км, Y = 0,30÷0,50 км и ширины улицы d = 0,02÷0,04 км при застройке многоквартирными домами. 

	1.8.6
	Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34, последняя строка).

	1.8.7,
таблица № 8
	Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.10 и таблица № 35). 

	1.8.9,
1.8.10,
1.8.11
	Показатели для велосипедных дорожек и стоянок установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.20)

	1.8.12
	Минимальная удельная площадь земельного участка для автозаправочных станций установлена с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 11.41).

	1.9.1
таблица № 9
	Показатель минимальной обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах квартала в расчете на жителя многоквартирного дома различной этажности установлен                            в соответствии c НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.5-5.6 и таблица                    № 13, строки 1 и 13). Так при средней этажности 3 показатель для квартала 3,12+1,6=4,7 м2/чел, для района 3,12+1,6+4,34=9,1 м2/чел, 

	1.9.2-
1.9.6
	Расчетные показатели обеспеченности жителей многоквартирных домов местами постоянного и временного хранения индивидуального автомобильного транспорта установлены по НГП МО (см раздел I, подраздел 5, п.5.12).

	1.9.9,
таблица №10
	Норматив парковочных мест при образовательных организациях установлен по НГП МО (см. раздел I, п.5.12). 

	1.9.10, 
таблица № 11
	Нормативы мест для хранения электромобилей установлены по НГП МО           (см. раздел I, п.5.12.1).

	1.9.11

	Норматив парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах установлен по НГП МО (см. раздел I, п.5.13). 

	1.9.13

	Расчетная площадь одного парковочного места установлена по НГП МО                (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11).

	1.10.1,
таблица № 12
	Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией в таблице № 13 установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.17                        и таблица № 33). Значения для озеленённых территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблицы № 13 НГП МО. 

	1.10.2
	Минимальная площадь парков установлена в соответствии с НГП МО                 (см. раздел I, подраздел 5, п.5.16) и с Региональным парковым стандартом Московской области.

	1.10.3
	Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34) и СП 42.13330.2016 (см. п. 9.9).

	1.11.2,
таблица № 14
	Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin связана   с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой:
G зуmin = 1 / (Kз зуmax  Nэт  k), 
где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75.
При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax   Kз квmax), состоящего                               из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: 
G зуmin(Nэт) = 1 / (Kз квmax  Nэт  k). 
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmin, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт=3, является оценкой снизу для диапазона этажности до 3.
G зуmin (8) = 1 / (0,32 × 3 × 0,75) = 1,39.
Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным НГП МО (см. строки 1 и 14 таблицы № 13) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта (3,19+1,7)/20 = 0,24. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 8,2 м2 на жителя 8,2/20= 0,41.
Для средней этажности 5 и 7 этажей минимальные удельные площади рассчитываются аналогично по описанному алгоритму.

	1.12.2
	Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 5 п. 5.5 и таблицы № 13, строка 2).

	1.13.1-1.13.3
	Расчетные показатели для кладбищ установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.19.

	1.14.4
	Требования к проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов установлены по НГП МО (см. раздел I, п.1.20).

	1.14.5
	Требования к проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания установлены по НГП МО (см. раздел I, п.1.20).

	1.16
	Обеспеченность местами приложения труда установлена по НГП МО                   (см. раздел I, п.1.17 и приложении № 8).



3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
3.1. Область применения расчетных показателей нормативов.
3.1.1. Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию городского округа Власиха Московской области, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов.
3.1.2.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на: 
-	подготовку, согласование, утверждение генерального плана городского округа Власиха, внесение изменений в него;
-	подготовку, утверждение документации по планировке территории;
-	принятие решения о комплексном развитии территории;
-	определение условий аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории;
– разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур городского округа Власиха;
– подготовку градостроительного плана земельного участка;
-	подготовку, утверждение правил землепользования и застройки городского округа                 и внесение изменений в них. 
3.1.3. На территории городского округа Власиха местные нормативы являются обязательными в области применения, описанной в п. 4.2, для всех субъектов градостроительной деятельности.
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонения от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.
3.1.4. Расчетные показатели местных нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:
– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;
– в договорах о комплексном развитии территории.
3.1.5. Расчетные показатели местных нормативов могут применяться: 
– при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ городского округа Власиха;
– для принятия решений органами местного самоуправления городского округа Власиха, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью                  на территории городского округа Власиха;
– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования; 
– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генерального плана городского округа Власиха;
– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
– в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Власиха и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Власиха.
3.1.6. Для градостроительного проектирования в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья применяются особые расчетные показатели, установленные в п. 10 раздела I НГП МО.
3.1.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Московской области, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
3.1.8. Перечень расчетных показателей минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности объектов местного значения с распределением                                         по градостроительным документам, для подготовки которых они предназначены, включая генеральный план городского округа Власиха (далее – ГП), документация по планировке территории (далее – ДПТ), правила землепользования и застройки городского округа Власиха (далее – ПЗЗ) в части определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории, приведен в таблице № 18.



Таблица № 18
	№ раздела основной части
	Наименование расчетных показателей
	ГП
	ДПТ
	ПЗЗ

	1.2 
	Расчетные показатели в области жилищного строительства
	+
	+
	+

	1.3 
	Расчетные показатели обеспеченности территорией для размещения объектов местного значения в границах элементов планировочных структур поселка
	+
	+
	+

	1.4 
	Расчетные показатели объектов образования
	+
	+
	+

	1.5 
	Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта
	+
	+
	+

	1.6 
	Расчетные показатели объектов культуры
	+
	+
	+

	1.7 
	Расчетные показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	+
	+
	+

	1.8 
	Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания
	+
	+
	+

	1.9 
	Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	+
	+
	+

	1.10 
	Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения
	+
	+
	+

	1.11 
	Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории
	
	+
	+

	1.12 
	Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	+
	+
	

	1.13 
	Расчетные показатели мест захоронения
	+
	+
	

	1.14 
	Расчетные показатели для производственных территорий
	+
	+
	

	1.15 
	Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	+
	
	

	1.16 
	Расчетные показатели объектов связи и иных объектов местного значения
	+
	+
	+

	1.17 
	Расчетные показатели мест приложения труда
	+
	+
	

	1.18
	Особые расчетные показатели для комплексного развития территорий, требования комфортной среды жизнедеятельности населения и стандарты объектов общественного и коммунального назначения
	+
	+
	+




3.2. Правила применения расчетных показателей.
3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в местных нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в документах территориального планирования (в генеральном плане, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории)                       в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории                        в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации                     по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории                       и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается                         от территории квартала (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных нормативов интенсивности использования территории                  и потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно                    к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах, и нормативов пешеходной                и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов. 
В случаях, если при определении потребности расчетного населения в территориях различного назначения, объектах социального обслуживания, объектах для хранения индивидуального автомобильного транспорта и иных нормируемых объектах, единицы измерения которых неделимы и получаются нецелые значения, округление всегда выполняется до целого значения в большую сторону.
3.2.5. При расчете коэффициента застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице № 2 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 % площади квартала.
3.2.6.  Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории                     и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 

3.2.8. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.
3.2.9. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 
[bookmark: _Hlk134435545]3.2.10. Расчетные показатели для видов объектов, отмеченные в таблице № 3 звездочкой (*), не связаны с решением вопросов местного значения и не являются предметом утверждения настоящих местных нормативов. Эти расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения городского округа и объектов иного значения (в том числе регионального) на территории городского округа Власиха.
3.2.11. Правила применения расчетных показателей на примерах решения демонстрационных задач приведены в приложении № 3 к местным нормативам.



Приложение № 1 
к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области

Перечень сокращений и обозначений.
	Сокращения слов и словосочетаний

	Сокращение
	Слово/словосочетание

	ГОВ
	городской округ Власиха Московской области

	ДПТ
	документация по планировке территории

	гг.
	годы

	МНГП ГОВ
	местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области

	НГП МО
	нормативы градостроительного проектирования Московской области

	ОМЗ
	объект местного значения

	ОМС
	органы местного самоуправления

	п.
	пункт

	пп.
	подпункт

	РФ
	Российская Федерация

	СП 42.13330.2016
	Свод правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр)

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	ст.
	статья

	ч.
	часть

	Сокращения единиц измерений

	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	ед.
	единица

	кВ
	киловольт

	мин.
	минуты

	сут.
	сутки

	тыс. 
	тысяча

	[bookmark: OLE_LINK61]чел.
	человек





Приложение № 2 
к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области

Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов.

Федеральные нормативные правовые акты.
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».
9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
11. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях                      и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429                                  «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».
14. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры                  и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».
16. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р
 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения                          при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                              и городским наземным электрическим транспортом».
17. Приказ Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм                             при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
18. [bookmark: _Hlk75437509]Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
19. [bookmark: _Hlk91017841][bookmark: _Hlk115773466]Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649                                         «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Нормативные правовые акты Московской области
1. Закон Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». 
2. Закон Московской области от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области». 
3. Закон Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области».
4. Закон Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области                               и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области».
5. Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».
6. Закон Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».
7. Закона Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
8. Закон Московской области от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Московской области».
9. Закон Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
10. Закон Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».
11. Закон Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области                               по комплексному развитию территории».
12. Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
«Об утверждении программы Правительства Московской области «Развитие газификации               в Московской области до 2025 года».
13. Постановление Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 
«Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».
14. Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 
«Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области».
15. Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30                                    «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». 
16. Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47                                   «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области».
17. Постановление Правительства Московской области от 16.03.2024 № 231-ПП 
«Об утверждении значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов».
18. Постановление Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке комплексного развития территорий в Московской области».
19. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области                   от 09.12.2014 № 162-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг                 в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения                     и отопления».
20. Распоряжение Главархитектуры Московской области от 29.12.2017 № 31РВ-329 
«Об утверждении Методических рекомендаций для разработки стандартов создания комфортных общественных территорий».
21. [bookmark: _Hlk115774681]Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37                  «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области».
22. [bookmark: _Hlk115774822]Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области                   от 20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области». 

Своды правил по проектированию и строительству.
1. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
2. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок                          и методика определения».
3. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003».
4. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».
5. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
6. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
7. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»
8. СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей».
9. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».
10. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги». 

[bookmark: _Toc488148049]Интернет-источники.
1. [bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]Федеральная государственная информационная система территориального планирования – http://fgis.economy.gov.ru.
2. Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/munstat.
3. Правительство Московской области – http://mosreg.ru.
4. городского округа Власиха Московской области – https://vlasiha-zato.ru/ .


Приложение № 3 
к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Власиха Московской области


Правила применения расчетных показателей на примерах.


Пример 1.
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 35000 м2разещено здание детского сада на земельном участке площадью Sдс = 11000 м2 и 7 многоквартирных жилых домов                      со следующими параметрами:
	Индекс дома,
 i = 1, 2, ...п
	Площадь застройки дома,
 Sз i, м2,
	Этажность дома,
 Nэт i

	1
	500
	2

	2
	500
	2

	3
	1000
	5

	4
	1000
	5

	5
	1000
	5

	6
	600
	9

	7
	600
	9


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале S3 сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 500+ 500+1000+ 1000+1000+600+600 = 5200 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум                          по формуле:
Sэт сум = ∑ (Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 500x2+500x2+1000x5+ 1000x5+1000x5+600x9+600x9 = 27800 м2.
3) Детский сад согласно таблице № 2 не относится к видам объектов, подлежащих размещению в каждом жилом квартале, площадь земельного участка детского сада составляет более 25% площади квартала, поэтому она исключается из расчетной площади квартала, далее принимаемой Sкв = 35000- 11000=24000.
4) [bookmark: _Hlk176764313]Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:
Кз кв = 100% × (Sз сум / Sкв);
Рз кв = Sэт сум / Sкв;
Nэтср = Sэт сум / Sз сум;
Кз кв = 100 х 5200 / 24000 = 21,7%;
Рз кв = 100 х 27800 / 24000= 1,16 м2/м2, что эквивалентно 11600 м2/га;
Nэтср = 27800 /5200 = 5,3.
5) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 5,3 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max (5,3) по формуле:
Kз кв max (5,3) = Kз кв max (5) + (5,3 - 5) × (Kз кв max (6) - Kз кв max (5));
Kз кв max (5,3) = 24,4 + 0,3 × (21,9 - 24,4) =23,7%.
и соответствующая плотность застройки квартала Kз кв max (5,3) по формуле:
Рз кв max (5,3) = (Kз кв max × Nэт ср)/100%;
Рз кв max (5,3) = (23,7х 5,3)/100 = 1,25 м2/м2, что эквивалентно 12500 м2/га или методом линейной интерполяции по табличным значениям.
6) Проверяются условия соблюдения норматива:
Кз кв < Kз кв max и Рз кв < Рз кв max.
Они выполняются, поскольку 21,7 < 23,7 и 11600 < 12500.
Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.
Пример 2.

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 29000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:
	Индекс дома,
 i= 1,2, ...п
	Площадь застройки дома, Sз i  , м2
	Этажность дома,
Nэт i

	1
	500
	2

	2
	500
	2

	3
	1000
	5

	4
	1000
	5

	5
	1000
	5

	6
	600
	9

	7
	600
	9


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами торговли                                 и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.        В квартале проживает 1000 жителей, из них 100 в планируемых к сносу домах.
Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность               в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале S3 сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 1000+ 1000+1000+600+600 = 4200 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум по формуле:
Sэт сум = ∑ ( SЗ I × NЭТ I);
Sэт сум = 1000×5+ 1000×5+1000×5+600×9+600×9 = 25800 м2.
3) Определяется средняя этажность сохраняемых домов Кэтср по формуле: Nэтср = Sэт сум / Sз сум;
Nэтср = 35800 /4200 = 6,1.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 6,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max (6,1)
Kз кв max (6,1) = Kз кв max (6) + (6,1- 6) × (Kз кв max (7) - Kз кв max (6));
Kз кв max (6,1) = 21,9 + 0,1 × (19,8 - 21,9) =21,7%.
5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум и средней этажностью Nэтср = 6,1 определяется по формуле:
Sтр = Sз сум / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 4200 / (21,7 / 100) = 19400 м2.
6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв – Sтр = 29000 - 19400 = 9600 м2.
7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max. При максимальной для нового строительства этажности 7 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,39 м2/м2 Sз сум = 9600 × 1,39 = 13340 м2. С учетом площади одной семиэтажной секции 7×300 =2100 м2 может быть построено максимум 6 секций (например, 2 дома по 3 секции) общей площадью   2100 × 6 =12600 м2.
8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой                        в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах площадью 12600 м2 могут поселиться 12600/28 = 450 человек.
9) Для 450 жителей нового дома с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) -                не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 450 × 65/1000 = 29 мест и 450 × 135/1000 = 61 место соответственно.
10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунальнобытового назначения).
С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома                     в квартале 1000-100+450=1350 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)
Nэтср = (25800+12600) / (4200+1800) = 6,4
и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2                и 3 таблицы 3) 0,32+0,14 - 0,46 м2/чел. площадь требуемой территории 0,46х 1350=621 м2.
На такой территории при нормативной плотности 1,22 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 621×1,22=758 м2, что меньше используемой площади первого этажа 1000 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3
Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью SKB = 24000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома, в том числе с пристроенными нежилыми помещениями в первых этажах, со следующими параметрами:

	Индекс дома,
i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома,
Sз i, м2
	Площадь второго и выше этажей,
Sэт i, м2
	Этажность дома,
Nэт i

	1
	1600
	1000
	5

	2
	1000
	1000
	5

	3
	1200
	900
	9

	4
	900
	900
	9


Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно оставшегося свободного участка.
Решение:
1) Определяется средняя этажность Nэтср i i каждого дома по формуле:
Nэтср i = (Sз i + Sэт i × (Nэт i -1)) / Sз i;
Nэтср 1 = (1600 + 1000 × (5-1)) / 1600 = 3,5;
Nэтср 2 = (1000+ 1000 × (5-1))/ 1000 = 5;
Nэтср 3 = (1200 + 900 × (9-1)) / 1200 = 7,0;
Nэтср 4 = (900 + 900 × (9-1)) 1900 = 9;
2) По таблице 1 определяется максимальный коэффициент застройки дома 
Kз кв max(Nэтср) i, соответствующий средней этажности Nэтср i (при дробных значениях коэффициента с применением метода линейной интерполяции):
Kз кв max(Nэтср)1 = 29,9%;
Kз кв max(Nэтср)2 = 24,4%;
Kз кв max(Nэтср)3 = 19,8%;
Kз кв max(Nэтср)4 = 16,7%;
3) Определяется минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома                         по формуле:
Sтрmini = Sз i / (Kз кв max(Nэтср i) / 100%);
Sтрmin1 = 1600 / (29,9/100) = 5350 м2;
Sтрmin2 - 1000 / (24,4/100) = 4100 м2;
Sтрmin3 = 1200 / (19,8/100) = 6060 м2;
Sтрmin4 = 900 / (16,7/ 100) = 5390 м2.
4) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов
 Sтрminсум  = ∑ Sтрmini = 5350+4100+6060+5390=20900 м2.
Сверхнормативный остаток территории 
Sкв – Sтрminсум =24000-20900 =3100 м2.
5) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Ssyi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi = Sтрmini .
6) Если остаток территории по каким-либо причинам не удается выделить                                    в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками               на части пропорционально Sтрmini по формуле:
Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (5350/20900) × 24000 = 6140 м2;
Sзу2 = (4100/ 20900) × 24000 = 4710 М2;
Sзу3 = (6060120900) × 24000 = 6960 M2;
Sзу4 = (5390/20900) × 24000 = 6190 М2.
7) В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории 8трт|Г\ , что допускается для существующих жилых домов.



Пример 4.
Пример расчета минимально необходимой площади земельного участка для многоквартирного жилого дома (домов) и высокоэтажных градостроительных комплексов (для целей межевания) приведен в примере 4 приложения № 7 НГП МО.
